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5.5.1 Размещение акустоизлучателя АСШ-У в заоконном пространстве
При применении акустоизлучателя АСШ-У для зашумления заоконного пространства, оконных проемов и примыкающих конструктивных элементов, его установка должна выполняться с учетом особенностей защищаемого проема, наличия и способа монтажа конструкций рольставней, а также условий размещения излучателя вблизи наружных ограждающих конструкций.
	Для повышения повышения эффективности зашумления оконного проема устанавливайте акустоизлучателя АСШ-У в заоконном пространстве между оконным блоком и рольставней. Используйте такое размещение для формирования акустического шумового поля в объеме между остеклением и полотном рольставни, а также для зашумления ламелей рольставни и примыкающих элементов оконного проема. 
	Для обеспечения однородности акустического поля и исключения возможности соударения ламелей с корпусом устройства, выдерживайте следующее расстояние от 
АСШ-У до ламелей:
· не менее 50 мм - при установке с направлением диффузора параллельно подоконнику;
· не менее 10 мм - при установке с направлением диффузора вниз в сторону подоконника.
	При накладном монтаже рольставни монтируют на проем, направляющие монтируются на внешнюю сторону стены, короб (защитный кожух вала и привода рольставни) находится над проемом. Крепите АСШ-У к верхнему откосу окна. 
	При встроенном монтаже рольставни (короб внутри или снаружи проема):
· при расположении короба внутрь проема крепите акустоизлучателя АСШ-У к коробу рольставни;
· при расположении короба наружу проема крепите акустоизлучателя АСШ-У к верхнему откосу окна.
Количество устанавливаемых акустоизлучателя АСШ-У определяется по ширине оконного проема следующим образом:
· при ширине проема до 1 м устанавливайте один излучатель в середине верхнего откоса (короба рольставни);
· при ширине проема от 1 до 2,5 м устанавливайте два излучателя по краям верхнего откоса (короба рольставни);
· при ширине проема более 2,5 м устанавливайте большее количество излучателей, равномерно распределяя их по ширине верхнего откоса (короба рольставни).
	Точное количество АСШ-У должно уточняться по результатам оценки эффективности их применения.
	При эксплуатации рекомендуется полотно рольставни держать выпущенным
 на 2 – 3 ламели.
	При наличии электропривода рольставней используйте блок индивидуального управления виброшторами «БИУ-ВШ» из состава автоматизированной системы управления средствами защиты информации «АСУ-СЗ-М» для управления выпуском/подъемом полотна и синхронизации.
Акустоизлучатели АСШ-У крепятся к откосу окна (коробу рольставни) при помощи штатных креплений, диффузором вниз.
5.5.2 Климатические особенности размещения акустоизлучателей в заоконном пространстве
При размещении акустоизлучателя АСШ-У в заоконном пространстве учитывайте особенности местных климатических воздействий, связанных с возможным попаданием атмосферной влаги.
	Эксплуатируйте акустоизлучатель АСШ-У только в условиях, указанных в формуляре изделия, и соблюдайте следующие требования к месту установки:
· устанавливайте излучатель в заоконном пространстве, защищенном от прямого атмосферного воздействия на корпус и кабельный ввод (дождь, снег, струи воды, наледь);
· исключайте длительное накопление воды, льда, снега и конденсата на корпусе и в зоне кабельного ввода, при необходимости предусматривайте конструктивные меры по отводу влаги (козырьки, наклонные поверхности, дренажные отверстия);
· не устанавливайте акустоизлучатель в местах, где конструкция кассеты рольставни, откосов или элементов фасада образует замкнутый или полузамкнутый карман вокруг корпуса изделия, затрудняющий естественный сток влаги и просыхание поверхности после осадков.
	Проверяйте перед монтажом, что вокруг корпуса излучателя обеспечен зазор, достаточный для свободной циркуляции воздуха и стока воды. Не допускайте плотного примыкания корпуса к стенкам ниши или кассеты без вентиляционного зазора.
	Обеспечивайте уклон опорной поверхности наружу или наличие дренажного отверстия в нижней точке места установки. Не допускайте расположения излучателя на горизонтальной площадке, где может скапливаться вода.
	Располагайте кабельный ввод выше нижней точки замкнутого пространства. Не допускайте расположения кабельного ввода в точке наиболее вероятного скопления воды.
5.5.3 Контроль правильности установки
После завершения монтажа акустоизлучателя в заоконном пространстве необходимо выполнить контроль правильности его установки: 
· визуальный контроль надежности крепления корпуса АСУ-Ш;
· контроль отсутствия избыточного увлажнения, следов обледенения или устойчивого загрязнения зоны размещения. В случае обнаружения — предусмотреть дополнительные меры защиты: корректировку положения излучателя, устройство небольшого защитного экрана, изменение точки крепления или улучшение отвода воды из заоконного пространства;
· контроль отсутствия задевания корпуса АСУ-Ш и кабеля при полном цикле движения рольставни и створок (фрамуг) оконного блока;
· контроль правильности подключения к соответствующему каналу ГМШ;
· проверка наличия акустического шумового поля в контролируемом объеме при переводе изделия в режим «Защита»;
· оценка влияния установленного акустоизлучателя на защищенность оконного проема по принятой методике контроля эффективности защиты.
6 Техническое обслуживание
· проводите периодический осмотр места установки с контролем состояния корпуса, креплений, кабельного ввода, наличия загрязнений, влаги, коррозии и механических повреждений;
· проверяйте надежность крепления и отсутствие люфта корпуса, особенно после работ по обслуживанию рольставен, ремонтных работ или сильных ветровых нагрузок;
· очищайте наружные поверхности корпуса от пыли и загрязнений без применения агрессивных химических средств и без вскрытия корпуса.


